EXA-3000는 Dual X-Ray방식의 골밀도 측정기로서, 소형 DR(Digital Radiography)를 사용하여 Film과 동등한 이미지와 정확한 측정 데이터를 얻을 수 있으며, Forearm & Calcaneus의 Multi Site를 지원하여 임상학적 진단의 폭을 넓혔습니다.

● 결과데이타

● BMD, BMC, %

● FFR(Future Fracture Risk)미래골절예측

● T-score(젊은 성인의 평균골밀도와 비교치) 및 Z-score(동연령층의 평균밀도와 비교치)

* 소아 성장판 검사 *

최적의 측정시간

Scan Time은 세계 최단 측정시간의 4초미만 입니다. (부위별 약3.5초)

뛰어난 정확성

오랜 연구개발에서 얻어진 한국인 Reference Data를 내장하여 더욱 정확한 T-score, Z-score를 산출합니다.

탁월한 재현성

특허 출원된 슬라이드 방식의 측정 보조대를 사용하여 미세한 움직임으로 발생할 수 있는 재현성 오차를 제거하였습니다. (Presicion & Accuracy 1%미만)

측정 과정과 Quality의 자동화로 조작자 및 Positioning Error를 최소화 하였습니다.

사용자 편리성

반영구적인 공기유압식 리프터 장착으로 편리한 손/발 측정

서울영상의학과.내과 부설 종합건강진단센터